# DMZ Security Layer — OPNsense Bridge + CrowdSec

**Data:** 2026-02-16
**Status:** Zatwierdzony — do realizacji w przyszłej sesji (roadmap)
**Autor:** Maciej Pienczykowski + Claude

## Problem

FortiGate-500D (R11-FORTI-01) jest po End of Support Life (EOSL: 2023-05-08), FortiOS 6.4 EOS: 2024-09-30. Wszystkie subskrypcje FortiGuard wygasły — brak aktualizacji IPS, AV, WebFilter. Serwery INPI (NPM, NordaBiz i inne) są narażone na ataki bez aktualnych sygnatur bezpieczeństwa.

## Decyzja

Wdrożenie OPNsense VM w trybie transparent bridge + CrowdSec jako warstwa bezpieczeństwa DMZ. FortiGate pozostaje jako router NAT/VPN, ale ruch do serwerów przechodzi przez dodatkową inspekcję.

## Architektura

### Topologia sieci (po wdrożeniu)

```
Internet → FortiGate (NAT/VPN) → [OPNsense Bridge VM 155] → Serwery INPI
                                   ↑                          ↑
                              Suricata IPS              CrowdSec agents
                              CrowdSec bouncer          (NPM, NordaBiz)
```

### OPNsense VM 155 — Specyfikacja

| Parametr | Wartość |
|----------|---------|
| VM ID | 155 |
| IP Management | 10.22.68.155 |
| Node | r11-pve-03 (10.22.68.123) |
| vCPU | 4 |
| RAM | 4 GB |
| Disk | 32 GB (local-lvm) |
| OS | OPNsense 24.7 |
| Rola | Transparent bridge + IPS |

### Interfejsy sieciowe (3 NIC)

| NIC | Bridge Proxmox | Rola | IP |
|-----|----------------|------|----|
| vtnet0 | vmbr0 | Bridge IN (od FortiGate) | Brak (bridge) |
| vtnet1 | vmbr1 (nowy) | Bridge OUT (do serwerów) | Brak (bridge) |
| vtnet2 | vmbr0 | Management | 10.22.68.155/24 |

**Bridge pair:** vtnet0 + vtnet1 tworzą transparentny most. Ruch przechodzi bez zmiany adresów IP.

### Suricata IPS

- **Rulesets:** ET Open (Emerging Threats) — darmowe, aktualizowane codziennie
- **Tryb startowy:** IDS (tylko alerty, bez blokowania) — przez 1 tydzień
- **Tryb docelowy:** IPS (inline blocking) — po walidacji false positives
- **Kategorie reguł:** exploit, malware, trojan, web-server, sql-injection, web-attack
- **Interfejs inspekcji:** Bridge interface (vtnet0/vtnet1)

### CrowdSec — Rozproszone agenty

#### Agent na NPM (VM 119, 10.22.68.250)
- **Parser:** nginx logs
- **Scenariusze:** HTTP brute-force, path traversal, scanner detection, bad user agents
- **Instalacja:** Docker sidecar obok NPM

#### Agent na NordaBiz (VM 249, 10.22.68.249)
- **Parser:** Flask/Gunicorn access logs
- **Scenariusze:** Login brute-force, honeypot triggers, rate limit abuse
- **Instalacja:** Pakiet systemowy

#### Bouncer na OPNsense (VM 155)
- **Typ:** OPNsense CrowdSec plugin (os-crowdsec)
- **Funkcja:** Blokuje IP z community blocklist + lokalnych decyzji
- **Aktualizacja:** Co 30 sekund z CrowdSec LAPI

### Przepływ ruchu (szczegółowy)

```
1. Klient → FortiGate port9 (WAN, 85.237.177.83)
2. FortiGate DNAT → IP serwera (np. 10.22.68.250 dla NPM)
3. FortiGate → vtnet0 (OPNsense bridge IN)
4. OPNsense: Suricata inspekcja + CrowdSec bouncer check
   - Jeśli zablokowany → DROP (silent)
   - Jeśli OK → forward
5. vtnet1 (bridge OUT) → serwer docelowy
6. Odpowiedź: serwer → vtnet1 → Suricata → vtnet0 → FortiGate → klient
```

## Integracja z infrastrukturą INPI

| System | Akcja | Skill |
|--------|-------|-------|
| Proxmox | Utworzenie VM 155 na r11-pve-03 | proxmox-manager |
| phpIPAM | Rezerwacja 10.22.68.155 | ipam-manager |
| Technitium DNS | Rekord A: opnsense.inpi.local → 10.22.68.155 | dns-technitium-manager |
| FortiGate | Weryfikacja routingu po bridge insertion | fortigate-manager |

## Plan wdrożenia (6 faz)

### Faza 1: CrowdSec na istniejących serwerach (bez przestoju)
- Instalacja CrowdSec agent + bouncer na NPM (VM 119)
- Instalacja CrowdSec agent na NordaBiz (VM 249)
- Konfiguracja parserów i scenariuszy
- Rejestracja w CrowdSec Console (community blocklist)

### Faza 2: Przygotowanie infrastruktury
- Rezerwacja IP 10.22.68.155 w phpIPAM
- Rekord DNS opnsense.inpi.local
- Utworzenie vmbr1 na r11-pve-03 (nowy bridge Proxmox)
- Utworzenie VM 155 z 3 NIC

### Faza 3: Konfiguracja OPNsense
- Instalacja OPNsense 24.7 z ISO
- Konfiguracja interfejsu management (vtnet2 → 10.22.68.155)
- Konfiguracja bridge (vtnet0 + vtnet1)
- Instalacja pluginu os-crowdsec
- Instalacja i konfiguracja Suricata (tryb IDS)
- Załadowanie ET Open rulesets

### Faza 4: Wstawienie bridge'a (okno serwisowe ~5 min downtime)
- Backup konfiguracji FortiGate
- Przełączenie kabli/VLAN:
  - FortiGate → vtnet0 (IN)
  - vtnet1 (OUT) → switch serwerowy
- Weryfikacja łączności przez bridge
- Test: curl -I https://nordabiznes.pl/health

### Faza 5: Obserwacja (1 tydzień)
- Suricata w trybie IDS — alerty bez blokowania
- Analiza false positives
- Tuning reguł (suppress, threshold)
- CrowdSec zbiera dane z community

### Faza 6: Aktywacja IPS
- Przełączenie Suricata: IDS → IPS (inline blocking)
- Włączenie CrowdSec bouncera na OPNsense
- Monitoring przez 48h
- Dokumentacja końcowa

## Rollback

W każdym momencie:
1. Wyłączenie VM 155 (OPNsense)
2. Przełączenie kabli/VLAN z powrotem: FortiGate → switch serwerowy (bezpośrednio)
3. Łączność wraca natychmiast (FortiGate dalej routuje normalnie)

**Czas rollback:** < 2 minuty (fizyczne przepięcie lub zmiana VLAN w Proxmox)

## Zasoby r11-pve-03

| Zasób | Dostępne | Wymagane | Po wdrożeniu |
|-------|----------|----------|--------------|
| vCPU | 80 cores | 4 | 76 wolnych |
| RAM | 503.7 GB | 4 GB | 499.7 GB wolnych |
| Disk | 320 GB free | 32 GB | 288 GB wolnych |

Wpływ na klaster: minimalny (~5% jednego node'a).

## Koszty

| Pozycja | Koszt |
|---------|-------|
| OPNsense | $0 (open source) |
| Suricata + ET Open | $0 (open source) |
| CrowdSec Community | $0 (open source) |
| VM na istniejącym Proxmox | $0 |
| **Razem** | **$0** |

## Ryzyka i mitigacja

| Ryzyko | Prawdopodobieństwo | Mitigacja |
|--------|---------------------|-----------|
| False positives blokują ruch | Średnie | Start w IDS mode, 1 tydzień obserwacji |
| Awaria OPNsense VM | Niskie | Proxmox HA, szybki rollback (2 min) |
| Latencja przez bridge | Minimalne | Bridge = L2 forwarding, < 1ms overhead |
| Utrata sesji przy bridge insertion | Pewne | Okno serwisowe poza godzinami pracy |
